Утверждена

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Каталог координат характерных точек границ публичного сервитута |
|  |  |  |
|  Лист 2 из 2 |  |  |
|  1. Система координат МСК 47 зона 2 |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 406839,44 | 2187784,30 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,1 | - |
| 2 | 406833,64 | 2187786,74 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,1 | - |
| 3 | 406831,20 | 2187780,94 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,1 | - |
| 4 | 406833,32 | 2187780,04 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,1 | - |
| 5 | 406834,87 | 2187783,74 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,1 | - |
| 6 | 406838,55 | 2187782,19 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,1 | - |
| 1 | 406839,44 | 2187784,30 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,1 | - |